|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** | | | |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年5月1日 | 17.4 | 1.49 |  |
| 2015年5月2日 | 16.2 | 1.270 |  |
| 2015年5月3日 | 15.8 | 0.939 |  |
| 2015年5月4日 | 16.4 | 0.847 |  |
| 2015年5月5日 | 15.8 | 0.964 |  |
| 2015年5月6日 | 13.4 | 1.070 |  |
| 2015年5月7日 | 14.3 | 1.160 |  |
| 2015年5月8日 | 13.8 | 0.959 |  |
| 2015年5月9日 | 14.3 | 0.862 |  |
| 2015年5月10日 | 14.5 | 0.796 |  |
| 2015年5月11日 | 13.8 | 1.23 |  |
| 2015年5月12日 | 14.9 | 1.130 |  |
| 2015年5月13日 | 14.6 | 2.09 |  |
| 2015年5月14日 | 16.2 | 1.97 |  |
| 2015年5月15日 | 14.8 | 1.87 |  |
| 2015年5月16日 | 14.5 | 1.77 |  |
| 2015年5月17日 | 14.8 | 1.63 |  |
| 2015年5月18日 | 14.3 | 2.28 |  |
| 2015年5月19日 | 14.3 | 1.87 |  |
| 2015年5月20日 | 13.7 | 1.71 |  |
| 2015年5月21日 | 12.9 | 1.52 |  |
| 2015年5月22日 | 14.2 | 1.38 |  |
| 2015年5月23日 | 19.3 | 0.852 |  |
| 2015年5月24日 | 13.3 | 0.897 |  |
| 2015年5月25日 | 14.9 | 1.680 |  |
| 2015年5月26日 | 14.6 | 1.470 |  |
| 2015年5月27日 | 15.4 | 1.850 |  |
| 2015年5月28日 | 14.9 | 1.580 |  |
| 2015年5月29日 | 16.3 | 2.180 |  |
| 2015年5月30日 | 14.5 | 2.79 |  |
| 2015年5月31日 | 14.5 | 2.37 |  |
| 月平均值 | 14.9 | 1.50 |  |