|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2015年5月1日 | 17.4 | 1.49 | 　 |
| 2015年5月2日 | 16.2 | 1.270 | 　 |
| 2015年5月3日 | 15.8 | 0.939 | 　 |
| 2015年5月4日 | 16.4 | 0.847 | 　 |
| 2015年5月5日 | 15.8 | 0.964 | 　 |
| 2015年5月6日 | 13.4 | 1.070 | 　 |
| 2015年5月7日 | 14.3 | 1.160 | 　 |
| 2015年5月8日 | 13.8 | 0.959 | 　 |
| 2015年5月9日 | 14.3 | 0.862 | 　 |
| 2015年5月10日 | 14.5 | 0.796 | 　 |
| 2015年5月11日 | 13.8 | 1.23 | 　 |
| 2015年5月12日 | 14.9 | 1.130 | 　 |
| 2015年5月13日 | 14.6 | 2.09 | 　 |
| 2015年5月14日 | 16.2 | 1.97 | 　 |
| 2015年5月15日 | 14.8 | 1.87 | 　 |
| 2015年5月16日 | 14.5 | 1.77 | 　 |
| 2015年5月17日 | 14.8 | 1.63 | 　 |
| 2015年5月18日 | 14.3 | 2.28 | 　 |
| 2015年5月19日 | 14.3 | 1.87 | 　 |
| 2015年5月20日 | 13.7 | 1.71 | 　 |
| 2015年5月21日 | 12.9 | 1.52 | 　 |
| 2015年5月22日 | 14.2 | 1.38 | 　 |
| 2015年5月23日 | 19.3 | 0.852 | 　 |
| 2015年5月24日 | 13.3 | 0.897 | 　 |
| 2015年5月25日 | 14.9 | 1.680 | 　 |
| 2015年5月26日 | 14.6 | 1.470 | 　 |
| 2015年5月27日 | 15.4 | 1.850 | 　 |
| 2015年5月28日 | 14.9 | 1.580 | 　 |
| 2015年5月29日 | 16.3 | 2.180 | 　 |
| 2015年5月30日 | 14.5 | 2.79 | 　 |
| 2015年5月31日 | 14.5 | 2.37 | 　 |
| 月平均值 | 14.9 | 1.50 | 　 |