|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测 日平均值（mg/l) | 异常情况备注 |
|
| 2015年4月1日 | 17.8 | 1.09 | 0.53 |  |
| 2015年4月2日 | 16.0 | 0.593 | 0.494 |  |
| 2015年4月3日 | 17.1 | 0.426 | 0.64 |  |
| 2015年4月4日 | 18.5 | 0.357 | 0.714 |  |
| 2015年4月5日 | 19.6 | 0.301 | 0.787 |  |
| 2015年4月6日 | 15.7 | 0.315 | 0.659 |  |
| 2015年4月7日 | 17.7 | 0.371 | 0.604 |  |
| 2015年4月8日 | 16.5 | 0.392 | 0.545 |  |
| 2015年4月9日 | 18.6 | 0.354 | 0.762 |  |
| 2015年4月10日 | 17.3 | 0.329 | 0.683 |  |
| 2015年4月11日 | 20.9 | 0.392 | 0.406 |  |
| 2015年4月12日 | 21.5 | 0.304 | 0.386 |  |
| 2015年4月13日 | 18.8 | 0.329 | 0.327 |  |
| 2015年4月14日 | 17.3 | 0.367 | 0.267 |  |
| 2015年4月15日 | 15.0 | 0.312 | 0.283 |  |
| 2015年4月16日 | 18.0 | 0.325 | 0.265 |  |
| 2015年4月17日 | 19.6 | 0.432 | 0.283 |  |
| 2015年4月18日 | 16.3 | 0.419 | 0.391 |  |
| 2015年4月19日 | 18.1 | 0.805 | 0.427 |  |
| 2015年4月20日 | 19.9 | 1.22 | 0.301 |  |
| 2015年4月21日 | 17.8 | 0.859 | 0.247 |  |
| 2015年4月22日 | 15.5 | 0.392 | 0.301 |  |
| 2015年4月23日 | 18.0 | 0.332 | 0.462 |  |
| 2015年4月24日 | 16.7 | 0.358 | 0.387 |  |
| 2015年4月25日 | 17.3 | 0.332 | 0.425 |  |
| 2015年4月26日 | 16.7 | 0.396 | 0.349 |  |
| 2015年4月27日 | 15.8 | 0.319 | 0.368 |  |
| 2015年4月28日 | 16.6 | 0.332 | 0.291 |  |
| 2015年4月29日 | 17.5 | 0.383 | 0.406 |  |
| 2015年4月30日 | 17.0 | 0.422 | 0.387 |  |
| 月平均值 | 17.6 | 0.45 | 0.446 |  |