|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测日平均值（mg/l) | 异常情况备注 |
|
| 2015年5月1日 | 18.3 | 1.30 | 0.198 | 　 |
| 2015年5月2日 | 16.5 | 2.88 | 0.179 | 　 |
| 2015年5月3日 | 14.7 | 2.93 | 0.159 | 　 |
| 2015年5月4日 | 17.5 | 2.60 | 0.140 | 　 |
| 2015年5月5日 | 15.5 | 2.30 | 0.101 | 　 |
| 2015年5月6日 | 16.1 | 1.59 | 0.159 | 　 |
| 2015年5月7日 | 16.1 | 0.673 | 0.140 | 　 |
| 2015年5月8日 | 15.6 | 0.859 | 0.161 | 　 |
| 2015年5月9日 | 17.3 | 0.752 | 0.122 | 　 |
| 2015年5月10日 | 16.4 | 1.11 | 0.141 | 　 |
| 2015年5月11日 | 15.3 | 1.38 | 0.102 | 　 |
| 2015年5月12日 | 17.2 | 1.51 | 0.180 | 　 |
| 2015年5月13日 | 15.3 | 0.285 | 0.298 | 　 |
| 2015年5月14日 | 16.4 | 0.392 | 0.396 | 　 |
| 2015年5月15日 | 14.9 | 1.07 | 0.265 | 　 |
| 2015年5月16日 | 15.7 | 1.25 | 0.206 | 　 |
| 2015年5月17日 | 14.1 | 1.62 | 0.167 | 　 |
| 2015年5月18日 | 15.6 | 2.41 | 0.186 | 　 |
| 2015年5月19日 | 14.7 | 2.22 | 0.147 | 　 |
| 2015年5月20日 | 16.0 | 0.87 | 0.108 | 　 |
| 2015年5月21日 | 15.8 | 0.87 | 0.186 | 　 |
| 2015年5月22日 | 13.8 | 0.50 | 0.522 | 　 |
| 2015年5月23日 | 16.5 | 1.76 | 0.430 | 　 |
| 2015年5月24日 | 14.3 | 2.06 | 0.411 | 　 |
| 2015年5月25日 | 13.1 | 0.773 | 0.226 | 　 |
| 2015年5月26日 | 14.3 | 1.19 | 0.170 | 　 |
| 2015年5月27日 | 16.1 | 2.06 | 0.430 | 　 |
| 2015年5月28日 | 13.7 | 1.89 | 0.689 | 　 |
| 2015年5月29日 | 14.0 | 2.64 | 0.522 | 　 |
| 2015年5月30日 | 15.3 | 2.32 | 0.670 | 　 |
| 2015年5月31日 | 15.3 | 2.07 | 0.633 | 　 |
| 月平均值 | 15.5 | 1.55 | 0.272 | 　 |