|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测日平均值（mg/l) | 异常情况备注 |
|
| 2015年6月1日 | 14.1 | 1.29 | 0.208 | 　 |
| 2015年6月2日 | 13.3 | 1.78 | 0.189 | 　 |
| 2015年6月3日 | 14.6 | 2.26 | 0.131 | 　 |
| 2015年6月4日 | 12.0 | 2.46 | 0.150 | 　 |
| 2015年6月5日 | 12.7 | 1.95 | 0.112 | 　 |
| 2015年6月6日 | 13.8 | 1.72 | 0.208 | 　 |
| 2015年6月7日 | 14.7 | 0.336 | 0.131 | 　 |
| 2015年6月8日 | 13.9 | 0.741 | 0.186 | 　 |
| 2015年6月9日 | 13.0 | 0.523 | 0.167 | 　 |
| 2015年6月10日 | 15.2 | 1.18 | 0.478 | 　 |
| 2015年6月11日 | 14.1 | 0.946 | 0.439 | 　 |
| 2015年6月12日 | 13.5 | 0.574 | 0.419 | 　 |
| 2015年6月13日 | 15.7 | 2.930 | 0.322 | 　 |
| 2015年6月14日 | 14.1 | 1.960 | 0.186 | 　 |
| 2015年6月15日 | 13.2 | 2.11 | 0.164 | 　 |
| 2015年6月16日 | 11.4 | 1.83 | 0.125 | 　 |
| 2015年6月17日 | 12.8 | 2.01 | 0.145 | 　 |
| 2015年6月18日 | 12.0 | 1.77 | 0.699 | 　 |
| 2015年6月19日 | 14.4 | 2.44 | 0.461 | 　 |
| 2015年6月20日 | 13.0 | 1.96 | 0.343 | 　 |
| 2015年6月21日 | 11.8 | 1.05 | 0.422 | 　 |
| 2015年6月22日 | 14.0 | 1.22 | 0.576 | 　 |
| 2015年6月23日 | 13.3 | 1.50 | 0.389 | 　 |
| 2015年6月24日 | 16.0 | 1.30 | 0.351 | 　 |
| 2015年6月25日 | 14.6 | 0.795 | 0.464 | 　 |
| 2015年6月26日 | 13.0 | 1.06 | 0.688 | 　 |
| 2015年6月27日 | 14.3 | 0.922 | 0.613 | 　 |
| 2015年6月28日 | 12.5 | 1.50 | 0.501 | 　 |
| 2015年6月29日 | 13.9 | 2.05 | 0.426 | 　 |
| 2015年6月30日 | 11.5 | 4.08 | 0.370 | 　 |
| 月平均值 | 13.5 | 1.61 | 0.335 | 　 |