|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测日平均值（mg/l) | 异常情况备注 |
|
| 2015年7月1日 | 13.0 | 4.10 | 0.142 | 　 |
| 2015年7月2日 | 15.9 | 1.31 | 0.181 | 　 |
| 2015年7月3日 | 17.6 | 0.957 | 0.472 | 　 |
| 2015年7月4日 | 17 | 0.641 | 0.608 | 　 |
| 2015年7月5日 | 16.7 | 1.26 | 0.491 | 　 |
| 2015年7月6日 | 12.6 | 1.01 | 0.161 | 　 |
| 2015年7月7日 | 14.5 | 0.707 | 0.569 | 　 |
| 2015年7月8日 | 13 | 0.706 | 0.689 | 　 |
| 2015年7月9日 | 15.2 | 0.373 | 0.263 | 　 |
| 2015年7月10日 | 14.4 | 0.386 | 0.152 | 　 |
| 2015年7月11日 | 14.6 | 0.668 | 0.226 | 　 |
| 2015年7月12日 | 15 | 0.617 | 0.578 | 　 |
| 2015年7月13日 | 15.8 | 0.694 | 0.485 | 　 |
| 2015年7月14日 | 16 | 0.976 | 0.244 | 　 |
| 2015年7月15日 | 14.2 | 0.915 | 0.370 | 　 |
| 2015年7月16日 | 14.1 | 0.892 | 0.598 | 　 |
| 2015年7月17日 | 13.7 | 0.939 | 0.686 | 　 |
| 2015年7月18日 | 15.9 | 0.480 | 0.616 | 　 |
| 2015年7月19日 | 16.0 | 0.586 | 0.528 | 　 |
| 2015年7月20日 | 15.6 | 0.515 | 0.563 | 　 |
| 2015年7月21日 | 16.5 | 0.398 | 0.405 | 　 |
| 2015年7月22日 | 15.8 | 0.774 | 0.370 | 　 |
| 2015年7月23日 | 14.9 | 0.727 | 0.209 | 　 |
| 2015年7月24日 | 13.1 | 0.493 | 0.154 | 　 |
| 2015年7月25日 | 13.8 | 0.604 | 0.357 | 　 |
| 2015年7月26日 | 16.2 | 0.875 | 0.506 | 　 |
| 2015年7月27日 | 14.2 | 1.23 | 0.487 | 　 |
| 2015年7月28日 | 13.6 | 1.49 | 0.450 | 　 |
| 2015年7月29日 | 15.6 | 1.70 | 0.376 | 　 |
| 2015年7月30日 | 13.4 | 1.33 | 0.246 | 　 |
| 2015年7月31日 | 13.8 | 0.912 | 0.580 | 　 |
| 月平均值 | 14.9 | 0.944 | 0.412 | 　 |