|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测 日平均值（mg/l) | 异常情况备注 |
|
| 2015年8月1日 | 14.2 | 0.82 | 0.521 |  |
| 2015年8月2日 | 13 | 1.08 | 0.442 |  |
| 2015年8月3日 | 11.8 | 0.760 | 0.343 |  |
| 2015年8月4日 | 14.1 | 0.472 | 0.263 |  |
| 2015年8月5日 | 13 | 0.77 | 0.283 |  |
| 2015年8月6日 | 12.8 | 1.16 | 0.303 |  |
| 2015年8月7日 | 15 | 0.599 | 0.461 |  |
| 2015年8月8日 | 14 | 0.572 | 0.512 |  |
| 2015年8月9日 | 12.3 | 0.612 | 0.494 |  |
| 2015年8月10日 | 13.6 | 0.305 | 0.402 |  |
| 2015年8月11日 | 12.9 | 0.412 | 0.365 |  |
| 2015年8月12日 | 11.7 | 0.559 | 0.530 |  |
| 2015年8月13日 | 13.3 | 1.120 | 0.494 |  |
| 2015年8月14日 | 12.8 | 2.410 | 0.365 |  |
| 2015年8月15日 | 15.0 | 1.200 | 0.492 |  |
| 2015年8月16日 | 14.6 | 0.380 | 0.688 |  |
| 2015年8月17日 | 12.0 | 0.942 | 0.747 |  |
| 2015年8月18日 | 13.8 | 0.695 | 0.610 |  |
| 2015年8月19日 | 11.2 | 0.799 | 0.688 |  |
| 2015年8月20日 | 12.2 | 1.380 | 0.708 |  |
| 2015年8月21日 | 11.5 | 0.461 | 0.747 |  |
| 2015年8月22日 | 14.0 | 0.929 | 0.688 |  |
| 2015年8月23日 | 12.6 | 0.487 | 0.786 |  |
| 2015年8月24日 | 13.6 | 0.720 | 0.738 |  |
| 2015年8月25日 | 13.0 | 0.635 | 0.587 |  |
| 2015年8月26日 | 15.6 | 0.368 | 0.511 |  |
| 2015年8月27日 | 14.5 | 0.31 | 0.643 |  |
| 2015年8月28日 | 14.0 | 0.34 | 0.587 |  |
| 2015年8月29日 | 12.3 | 0.33 | 0.511 |  |
| 2015年8月30日 | 16.1 | 0.30 | 0.568 |  |
| 2015年8月31日 | 14.9 | 0.396 | 0.549 |  |
| 月平均值 | 13.4 | 0.720 | 0.536 |  |