|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：北峰城市污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l） | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l） | 异常情况备注 |
|
| 2016年3月1日 | 14.1 | 0.81 | 　 |
| 2016年3月2日 | 14.8 | 1.94 | 　 |
| 2016年3月3日 | 14.7 | 2.15 | 　 |
| 2016年3月4日 | 14.7 | 1.77 | 　 |
| 2016年3月5日 | 15.1 | 1.22 | 　 |
| 2016年3月6日 | 14.1 | 2.00 | 　 |
| 2016年3月7日 | 13.8 | 3.06 | 　 |
| 2016年3月8日 | 15.0 | 2.53 | 　 |
| 2016年3月9日 | 13.6 | 2.73 | 　 |
| 2016年3月10日 | 14.1 | 3.52 | 　 |
| 2016年3月11日 | 14.7 | 1.46 | 　 |
| 2016年3月12日 | 15.0 | 1.72 | 　 |
| 2016年3月13日 | 14.5 | 2.40 | 　 |
| 2016年3月14日 | 14.4 | 1.22 | 　 |
| 2016年3月15日 | 14.5 | 1.17 | 　 |
| 2016年3月16日 | 14.4 | 1.22 | 　 |
| 2016年3月17日 | 14.0 | 1.91 | 　 |
| 2016年3月18日 | 17.9 | 1.57 | 　 |
| 2016年3月19日 | 13.7 | 0.71 | 　 |
| 2016年3月20日 | 12.9 | 0.47 | 　 |
| 2016年3月21日 | 15.3 | 1.32 | 　 |
| 2016年3月22日 | 14.1 | 1.57 | 　 |
| 2016年3月23日 | 15.0 | 1.43 | 　 |
| 2016年3月24日 | 14.7 | 1.03 | 　 |
| 2016年3月25日 | 15.9 | 1.07 | 　 |
| 2016年3月26日 | 15.0 | 1.03 | 　 |
| 2016年3月27日 | 14.2 | 1.02 | 　 |
| 2016年3月28日 | 14.7 | 1.03 | 　 |
| 2016年3月29日 | 15.2 | 0.99 | 　 |
| 2016年3月30日 | 15.1 | 0.59 | 　 |
| 2016年3月31日 | 14.2 | 0.23 | 　 |
| 月平均值 | 14.6 | 1.51 | 　 |