|  |
| --- |
|  |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测日平均值（mg/l) | 异常情况备注 |
|
| 2016年1月1日 | 14.9 | 2.37 | 0.167 |  |
| 2016年1月2日 | 17.0 | 2.28 | 0.186 |  |
| 2016年1月3日 | 15.3 | 3.09 | 0.147 |  |
| 2016年1月4日 | 17.5 | 4.58 | 0.108 |  |
| 2016年1月5日 | 16.0 | 3.57 | 0.167 |  |
| 2016年1月6日 | 14.1 | 2.92 | 0.186 |  |
| 2016年1月7日 | 12.7 | 2.10 | 0.147 |  |
| 2016年1月8日 | 15.0 | 3.55 | 0.209 |  |
| 2016年1月9日 | 13.5 | 2.46 | 0.134 |  |
| 2016年1月10日 | 14.1 | 3.68 | 0.172 |  |
| 2016年1月11日 | 12.0 | 2.33 | 0.191 |  |
| 2016年1月12日 | 14.0 | 2.18 | 0.153 |  |
| 2016年1月13日 | 12.2 | 1.02 | 0.115 |  |
| 2016年1月14日 | 15.5 | 1.49 | 0.134 |  |
| 2016年1月15日 | 16.5 | 1.86 | 0.172 |  |
| 2016年1月16日 | 14.6 | 2.02 | 0.225 |  |
| 2016年1月17日 | 17.3 | 2.83 | 0.135 |  |
| 2016年1月18日 | 16.1 | 2.65 | 0.171 |  |
| 2016年1月19日 | 15.2 | 1.99 | 0.117 |  |
| 2016年1月20日 | 13.4 | 2.40 | 0.135 |  |
| 2016年1月21日 | 12.9 | 1.10 | 0.153 |  |
| 2016年1月22日 | 13.2 | 1.02 | 0.189 |  |
| 2016年1月23日 | 12.8 | 0.592 | 0.148 |  |
| 2016年1月24日 | 15.0 | 0.395 | 0.167 |  |
| 2016年1月25日 | 11.8 | 0.316 | 0.111 |  |
| 2016年1月26日 | 13.0 | 0.408 | 0.130 |  |
| 2016年1月27日 | 12.1 | 0.697 | 0.148 |  |
| 2016年1月28日 | 15.5 | 1.12 | 0.185 |  |
| 2016年1月29日 | 14.2 | 0.526 | 0.111 |  |
| 2016年1月30日 | 13.7 | 2.66 | 0.168 |  |
| 2016年1月31日 | 15.8 | 3.33 | 0.148 |  |
| 月平均值 | 14.4 | 2.05 | 0.156 |  |
|  |