|  |
| --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** |
|  |  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测日平均值（mg/l) | 异常情况备注 |
|
| 2016年2月1日 | 15.3 | 4.049 | 0.341 | 　 |
| 2016年2月2日 | 13.5 | 1.371 | 0.134 | 　 |
| 2016年2月3日 | 11.3 | 0.772 | 0.126 | 　 |
| 2016年2月4日 | 13.0 | 0.774 | 0.130 | 　 |
| 2016年2月5日 | 12.9 | 0.600 | 0.134 | 　 |
| 2016年2月6日 | 11.6 | 0.485 | 0.125 | 　 |
| 2016年2月7日 | 12.3 | 1.199 | 0.126 | 　 |
| 2016年2月8日 | 11.8 | 0.700 | 0.126 | 　 |
| 2016年2月9日 | 11.7 | 0.414 | 0.342 | 　 |
| 2016年2月10日 | 11.4 | 1.028 | 0.603 | 　 |
| 2016年2月11日 | 12.3 | 1.32 | 0.633 | 　 |
| 2016年2月12日 | 13.3 | 1.07 | 0.470 | 　 |
| 2016年2月13日 | 14.0 | 1.430 | 0.500 | 　 |
| 2016年2月14日 | 12.6 | 1.456 | 0.424 | 　 |
| 2016年2月15日 | 11.5 | 0.945 | 0.432 | 　 |
| 2016年2月16日 | 11.5 | 0.602 | 0.472 | 　 |
| 2016年2月17日 | 12.0 | 0.542 | 0.565 | 　 |
| 2016年2月18日 | 11.8 | 0.947 | 0.662 | 　 |
| 2016年2月19日 | 12.1 | 1.264 | 0.709 | 　 |
| 2016年2月20日 | 11.6 | 1.550 | 0.752 | 　 |
| 2016年2月21日 | 11.8 | 1.364 | 0.675 | 　 |
| 2016年2月22日 | 15.1 | 1.532 | 0.582 | 　 |
| 2016年2月23日 | 16.5 | 1.627 | 0.555 | 　 |
| 2016年2月24日 | 11.3 | 1.416 | 0.578 | 　 |
| 2016年2月25日 | 14.7 | 0.683 | 0.575 | 　 |
| 2016年2月26日 | 13.7 | 1.255 | 0.224 | 　 |
| 2016年2月27日 | 11.4 | 1.000 | 0.510 | 　 |
| 2016年2月28日 | 12.1 | 1.650 | 0.580 | 　 |
| 2016年2月29日 | 17.6 | 2.547 | 0.649 | 　 |
| 月平均值 | 19.0 | 0.471 | 0.546 | 　 |