|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **福建省污水处理厂出水COD、氨氮、总磷自行监测月统计表** | | | | |
|  |  |  |  |  |
| 污水处理厂名称：安溪县污水处理厂 | | COD处理月合格率：100 ％ | 氨氮处理月合格率：100 ％ | 总磷处理月合格率：100 ％ |
| 日 期 | 出水COD自行监测 日平均值（mg/l) | 出水氨氮自行监测 日平均值（mg/l) | 出水总磷自行监测 日平均值（mg/l) | 异常情况备注 |
|
| 2016年3月1日 | 19.0 | 0.967 | 0.383 |  |
| 2016年3月2日 | 22.7 | 1.286 | 0.314 |  |
| 2016年3月3日 | 19.1 | 0.495 | 0.240 |  |
| 2016年3月4日 | 14.4 | 0.360 | 0.144 |  |
| 2016年3月5日 | 15.0 | 0.367 | 0.179 |  |
| 2016年3月6日 | 12.3 | 0.446 | 0.191 |  |
| 2016年3月7日 | 12.8 | 0.391 | 0.171 |  |
| 2016年3月8日 | 15.5 | 0.745 | 0.307 |  |
| 2016年3月9日 | 17.5 | 0.696 | 0.301 |  |
| 2016年3月10日 | 17.2 | 0.476 | 0.372 |  |
| 2016年3月11日 | 16.0 | 0.578 | 0.146 |  |
| 2016年3月12日 | 15.7 | 0.387 | 0.163 |  |
| 2016年3月13日 | 14.9 | 0.370 | 0.127 |  |
| 2016年3月14日 | 14.1 | 0.393 | 0.122 |  |
| 2016年3月15日 | 14.3 | 0.46 | 0.124 |  |
| 2016年3月16日 | 17.0 | 1.76 | 0.170 |  |
| 2016年3月17日 | 15.3 | 0.89 | 0.209 |  |
| 2016年3月18日 | 13.1 | 0.36 | 0.138 |  |
| 2016年3月19日 | 13.2 | 0.38 | 0.122 |  |
| 2016年3月20日 | 13.4 | 0.39 | 0.115 |  |
| 2016年3月21日 | 12.2 | 0.37 | 0.117 |  |
| 2016年3月22日 | 11.8 | 0.38 | 0.126 |  |
| 2016年3月23日 | 11.5 | 0.44 | 0.116 |  |
| 2016年3月24日 | 12.1 | 0.39 | 0.128 |  |
| 2016年3月25日 | 13.3 | 1.522 | 0.137 |  |
| 2016年3月26日 | 11.9 | 2.279 | 0.125 |  |
| 2016年3月27日 | 12.7 | 2.282 | 0.127 |  |
| 2016年3月28日 | 15.3 | 2.316 | 0.162 |  |
| 2016年3月29日 | 14.2 | 2.216 | 0.125 |  |
| 2016年3月30日 | 11.6 | 2.365 | 0.135 |  |
| 2016年3月31日 | 11.7 | 2.387 | 0.128 |  |
| 月平均值 | 14.5 | 0.94 | 0.176 |  |